Технические данные KIA Cerato KOUP
	Двигатель 
	Nu 2.0 MPI

	Тип двигателя 
	MPI (Распределительный впрыск топлива с электронным управлением)

	Число и расположение цилиндров
	4 в ряд

	Клапанный механизм
	DOHC D-CVVT 16V/V

	Рабочий объем (см3)
	1999

	Максимальная мощность (л.с./об./мин)
	150 / 6500

	Максимальный крутящий момент (Нм * об/мин)
	194 / 4800

	Максимальная скорость (км/ч)
	210

	Трансмиссии
	6-ступенчатая

механическая
	6-ступенчатая

автоматическая

	Ускорение (0 → 100 (км/ч))
	8,5
	9,0

	Расход топлива (ℓ/100 km), смешанный
	6,9
	7,2

	Выбросы СО2 (г/km), смешанный
	164
	170


